**ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности на территории СНТ СТРИЖ**

**Общие положения:**

***пожарная безопасность*** - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

***пожар*** - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

***требования пожарной безопасности*** - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

***нарушение требований пожарной безопасности*** - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

***противопожарный режим*** - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

***меры пожарной безопасности*** - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

***первичные средства пожаротушения*** - немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь (огнетушители, пожарные щиты, шанцевый инструмент и т.п.)

***Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.***

**Меры пожарной безопасности на территории СНТ:**

***1. На территории СНТ запрещается:***

- сжигание мусора, сухой травы, обрезков древесины;

- разведение костров вблизи строений, ограждений и др. необорудованных для этих целей местах;

- производство работ связанных с применением открытого огня (сварочные работы, разогревание битума, и т.п.)

- использование первичных средств пожаротушения и противопожарных водоемов не по назначению;

- загромождать проезды и подъездные пути, устанавливать на путях движения специального транспорта искусственные препятствия;

- оставлять транспортные средства на проезжей части;

- использовать самодельные электрические инструменты, механизмы электронагревательные приборы;

- использовать нестандартное и неисправное газовое оборудование и оборудование работающее на ЛВЖ;

- самовольное подключение к линиям электропередач;

- использовать противопожарные разрывы для посадки деревьев и кустарников;

- хранить в строениях ЛВЖ объемом более 5 литров, газовые баллоны объемом более 50 литров;

- использовать (подавать ложные сигналы) сигнальные устройства, предназначенные для оповещения о пожаре;

- разведение костров и сжигание мусора в лесных массивах, прилегающих к территории СНТ;

***2. Члены садоводческого товарищества и садоводы ведущие индивидуалное хозяйство, владельцы садовых участков и дач обязаны:***

- Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в домах, хозяйственных постройках.

-Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они должны являться на тушение пожара.

-Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.

-Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые печи, плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

-При возникновении пожара вызвать пожарную команду по телефону 112 и принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

***2.1 На дачах и в садовых домиках запрещается:***

-Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хоз.блоках в металлической плотно закрывающейся таре.

 -Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания, при необходимости организовать дежурство.

-Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).

 -В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

-Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть расположены в несгораемом шкафу у наружной глухой стены здания (без оконных проемов).

**Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты.**

***2.2 При эксплуатации электроустановок запрещается:***

-Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.

-Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.

-Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или нитью.

- Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками).

- При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.

-Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические отражатели и надежное крепление. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до сгораемого или трудносгораемого потолка должно быть не менее 70 см, а от лампы или фонаря до сгораемых или трудносгораемых стен - не менее 20 см.

***2.3. В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.***

-Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

- Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.

***2.4. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:***

- на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0,7 х 0,5 м, длинной стороной вдоль печи;

- изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.

- Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

-Расстояние от топливного отверстия печи до мебели, постели и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.

-В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или трудносгораемых конструкций должны устанавливаться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см, до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.

- Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

**2.5. Запрещается:**

- Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

- Топить углем печи, не приспособленные для этого.

- Устанавливать печи в мансардных помещениях.

- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

***3***. ***Действия членов СНТ при обнаружении возгорания*** (очага пожара):

- немедленно принять меры (по возможности) к ликвидации очага возгорания или предотвратить его распространение путем применения первичных средств пожаротушения;

- вызвать пожарную охрану (тел. 01, для мобильных телефонов 112);

- отключить электропитание и газовое оборудование;

- оповестить соседей и других членов СНТ;

- принять все меры к эвакуации из опасной зоны людей, домашних животных, имущества;

- при прибытии подразделений пожарной охраны обеспечить свободный проезд, указать места расположения противопожарных водоисточников, действовать только по указаниям руководителя тушения пожара;

- при необходимости предоставлять личный транспорт для эвакуации людей;

- соблюдать порядок и не допускать случаев паники;

**4. *Ведение профилактической работы по предупреждению пожаров.***

На противопожарную профилактику возлагаются задачи:

- по устранению условий и причин, которые могут привести к возникновению пожара;

- по обеспечению надзора за пожарной обстановкой на территории СНТ и прилегающих лесных массивов;

- по пресечению случаев шалости детей с огнем и иных нарушений правил пожарной безопасности;

- по обеспечению эвакуации членов товарищества, членов их семей и гостей, транспортных средств и имущества в случае возникновения пожара;

- по созданию условий, обеспечивающих ограничение распространение огня между земельными участками и строениями, находящихся на них, а также распространение огня на прилегающих к СНТ территориях;

- по обеспечению подготовки наиболее эффективных средств пожаротушения и условий, способствующих быстрой ликвидации возможных пожаров;

**Высокие результаты противопожарной профилактики достигаются только при сознательном участии всех членов товарищества и членов их семей в организации и проведении противопожарных мероприятий. Это обеспечивается путем повседневного и убедительного разъяснения членам товарищества требований пожарной безопасности, всей тяжести последствий, к которым приводят нарушения правил пожарной безопасности, противопожарных норм и правил, а также ответственности за их нарушение в рамках действующего законодательства.**